Załącznik nr 2/1 do Warunków przetargu

**Formularz techniczno - cenowy**

***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I***

***po modyfikacji***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia****określone przez Zamawiającego** | **j.m.** | **ilość** | **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto****(ogółem)****(kol. 6 x kol. 4)** | **Wartość brutto****(ogółem)****(kol. 7 + VAT)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | **ADLQM87HD-i7-4700EQ 4\*RS232** | 41515005 | 4TH GENERATION INTEL CORE I7 4700EQ WITH 2.4GHZ 4C 6M CACHE 47W WITH COM3 AS RS232 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| **ADLQM87HD-SPREADER** | 294863M | HEAT SPREADER FOR CHASSIS MOUNT ADLQM87HD |
| **8GB DDR3L-1333/1600-EX** | 997604 | 8GB DDR3L DRAM-EX 1600MHZ (V) -40°C TO +85°C |
| **ADL-ET** | 290000 | Extended Temp Screen (-40º to +85º C) |
| **BGA-UNDERFILL** | 807707 | BGA-Underfill for CPU board      |
| **UNDERFILL Memory** | 807716 | Underfill Memory |
| 2 | **ADLQM87PC-4700EQ** | 292750 | Intel Core i7 2.10GHz Quad Core, 4M Smart Cache | szt. | 1 |  |  |  |  |
| **ADLQM87PC-SP1000** | 292761M-SET | 1.000” Cu-Enhanced Heat Spreader |
| **8GB DDR3L-1333/1600-EX** | 997604 | 8GB DDR3L DRAM-EX 1600MHZ (V) -40°C TO +85°C |
| **ADL-ET** | 290000 | Extended Temp Screen (-40º to +85º C) |
| **BGA-UNDERFILL** | 807707 | BGA-Underfill for CPU board      |
| **UNDERFILL Memory** | 807716 | Underfill Memory |
| **MUS-INDMSS3ET128M** | mSATA III | mSATAIII, NAND MLC,128GB, -40-+85°C |
| 3 | **ADLQM87PC-CK** | 292770 | DEVELOPMENT CABLE KIT FOR ADLQM87PC (W/O SATA,GPIO,USB3,HDMI, DVI,DISPLAY PORT) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| **ADL-2HDSATA** | 100-9914 | 2x SATA, HIGH DENSITY CABLE |
| **ADL-4HDSATA** | 100-9915 | 4x SATA, HIGH DENSITY CABLE |
| **ADL-HDVGA** | 100-9920 | VGA CON HIGH DENSITY CABLE |
| **ADL-DP-HD**  | 100-9940 | Display Port High-Density Cable |
| **ADL-USB3-HD** | 100-9925 | USB 3.0 High-Density Cable |
| **ADL-DVI-HD** | 100-9935 | DVI-D/F High-Density Cable |
| 4 | **ADLPS104ISO-150-5** | 293038 | POWER SUPPLY 5V 5VS 3,3V ISOLATED 150 WATT VIN 7-30 EXTENDED TEMP WITH HEAT SPREADER | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | **ADLPS35ISO-150-12-SET** | 42015019 | 2" x 4" 150W PS, IN 17-30V, OUT 5V, 5VS, 3.3V, 12V WITH GALVANIC ISOLATION, INCLUDING INPUT CONNECTOR AND ATX POWER CABLE AND ADLPS35ISOL-HS (PREMOUNTED) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| **ADL35-OEM** | 100-9850 | ADL 35 OEM Pwr Cable |
| 6 | XFG002-01 PCI/104-Express Xtreme/104-Express Opto 8 ports RS-232/422/485, includes 3kV optical isolation, DB-9 cables, RoHS Compliant  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Karta Sensoray PCI/104 Express Model 953-ET – 4-Channel A/V H.264 Encoder/Dekoder, Breakout Boards: 953TA-Input, 953TA-Output | szt. | 1 |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | **X** |  |  |

*..................................... ................................................................................*

 *(miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych do składania*

 *oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*