Załącznik nr 1 do SIWZ

Pieczęć adresowa Wykonawcy

............................................

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ......................................................................................................................................................,

Siedziba: ....................................................................................................................................................,

*(nazwa i siedziba Wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie należy wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej wpisać jedynie dane Pełnomocnika)*

Nr telefonu……….....................................................................................................................................,

Internet: http:// ..........................................................................................................................................,

e-mail: ............................................................@.......................................................................................,

REGON ..........................................................; NIP ................................................................................,

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:

.................................................................................................................................................................

Zamawiający:

Wojskowy Instytut Łączności

ul. Warszawska 22A

05-130 Zegrze Południowe

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

**„Zakup i dostawa szyfratora i sprzętu komputerowego do Wojskowego Instytutu Łączności”**,   
nr sprawy: ZP-11-20-WIŁ,

**oferujemy realizację zamówienia za kwotę:**

**Cześć I:**

*netto:* .......................... *zł*

(słownie złotych: ....................................................................................................................)

plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:

*brutto:* .......................... *zł*

(słownie złotych: ....................................................................................................................)

zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem techniczno - cenowym” stanowiącym **Załącznik nr 2** do SIWZ.

***Oświadczamy, że:***

* dostawę zrealizujmy w terminie do ................ dni od dnia zawarcia umowy,   
  *(nie dłuższym niż 20 dni),*
* na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy …. miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń (*nie krótszej niż 12 miesięcy gwarancja rozszerzona),*
* termin płatności wynosi ………. dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT*(minimum 21 dni roboczych).*

**Część II:**

*netto:* .......................... *zł*

(słownie złotych: ....................................................................................................................)

plus podatek VAT w wysokości .... %, co daje kwotę:

*brutto:* .......................... *zł*

(słownie złotych: ....................................................................................................................)

zgodnie z załączonym do oferty „Formularzem techniczno - cenowym” stanowiącym **Załącznik nr 2a** do SIWZ.

***Oświadczamy, że:***

* dostawę zrealizujmy w terminie do ................ dni od dnia zawarcia umowy,   
  *(nie dłuższym niż 14 dni),*
* na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy …. miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń (*nie krótszej niż 24 miesięcy i nie dłuższej niż 60 miesięcy),*
* termin płatności wynosi ………. dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT*(minimum 21 dni roboczych).*

**Ponadto oświadczamy, że:**

1. do powyższego zamówienia **zaangażujemy / nie zaangażujemy**\* podwykonawców do realizacji części zamówienia, *zakres powierzonych prac (jeśli dotyczy): …………………………………………………………………………………………………………………………  
   (w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom)*
2. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz   
   z załącznikami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do sporządzenia oferty i właściwego wykonania zamówienia;
3. załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania ofert (odpowiedzialność karna na podstawie art. 233 kodeksu karnego i art. 297 kodeksu karnego);
4. kwota oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,   
   w tym: upusty, rabaty, cła, marże oraz koszty związane z opakowaniem, transportem, załadunkiem, rozładunkiem i przemieszczeniem ze środka transportu pod adres wskazany przez Zamawiającego;
5. zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
7. wyżej wskazany numer e-mail jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących postępowania;
8. zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto;
9. dokumenty wymienione od strony …… do strony …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa   
   i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania;
10. oferta złożona na………..stronach kolejno ponumerowanych od nr ….do nr……..

*Do oferty załączam następujące dokumenty:*

1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
3. ....................................................................................
4. ....................................................................................
5. ....................................................................................

*\*) niepotrzebne skreślić*

.................................................. ...........................................................................

*(miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

Załącznik nr 2 do SIWZ

**Formularz techniczno-cenowy**

***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I – Zakup i dostawa szyfratora***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia**  **określone przez Zamawiającego** | **j.m.** | **ilość** | **Nazwa, producent, model, parametry techniczne przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę** | **Cena netto** | **Wartość netto**  **(ogółem)**  **(kol. 6 x kol. 4)** | **Wartość brutto**  **(ogółem)**  **(kol. 7 + VAT)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | **Szyfrator CompCrypt ETA-MIL 100 Z**.  Urządzenie posiada certyfikat do ochrony informacji niejawnych o klauzuli: Zastrzeżone, NATO Restricted oraz EU Restricted do 30.04.2022 r.  Praca w dwóch trybach kompatybilności kryptograficznej umożliwiając  nawiązywanie bezpiecznych tuneli:   * z urządzeniami rodziny CompCrypt ETA-MIL 10Z oraz  CompCrypt ETA-MIL 100Z; * z urządzeniami innych producentów, w szczególności  z rozwiązaniami  CISCO ASA oraz Juniper, dzięki pracy zgodniej ze standardami  (RFC 2409, RFC 3947, RFC 4303).   **Parametry techniczne:**   * Tunele VPN: 500. * Przepustowość do 6 Gbit/s, do 3 Mbps. * Klawiatura wbudowana w panel przedni.   **Właściwości urządzenia:**   * Urządzenie utajniające informację w sieciach IP. * Bezpieczna negocjacja kluczy z wykorzystaniem krzywych eliptycznych (algorytm ECDH). * Zaawansowane funkcje sieciowe: routing dynamiczny OSPFv2, High Availability, 802.1Q VLAN Trunk. * Algorytm szyfrujący: AES–256, algorytm negocjacji wspólnego sekretu: ECDHE, DH (w trybie legacy) * Automatyczne szyfrowanie sesji bez udziału użytkownika. * Uwierzytelnienie Tuneli IPsec z wykorzystaniem ECDSA/RSA lub PSK. * Konfigurowalne interfejsy komunikacyjne: SFP 1Gbit/s lub SFP+ 10Gbit/s. * Bezpieczna procedura aktualizacji oprogramowania * Zarządzanie i funkcje audytowe:   lokalne – za pomocą konsoli RS232  zdalne – z wykorzystaniem   dedykowanej aplikacji   * Możliwość zestawienia tunelu VPN z urządzeniami Cisco ASA i Juniper. * Minimalne opóźnienie wprowadzane przez szyfratory: do 0,05 ms. * wydajność (do 6 Gbit).   transfer bardzo dużej liczby pakietów na sekundę (do 3 Mbps).  **Gwarancja rozszerzona: min. 12 miesięcy.**  Gwarancja rozszerzona obejmuję naprawę w czasie 48 godzin nie uwzględniając obiegu kancelaryjnego i ewentualnego badania na zgodność przez jednostkę certyfikującą.  W przypadku niemożliwości naprawy w tym czasie podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy.  Urządzenie posiada aktualny certyfikat zgodności. | szt. | 1 | Nazwa:…………………………………  Producent:………………………………  Model:……………………………………  Parametry techniczne:……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | **X** |  |  |  |

**Przedmiot zamówienia użytkowany będzie w zastrzeżonym systemie Teleinformatycznym MILNET-Z i z uwagi na wymagania organizatora systemu MILNE-Z oraz ogólnosystemową dokumentacją ww. systemu Zamawiający nie dopuszcza warunku równoważności. Zamawiający dobrał tak wymaganą przedmiot zamówienia (dot. Części I i poz. 1 Części II), aby realizować specyficzne i niszowe zadania planowane do wykonania w Wojskowym Instytucie Łączności.**

*.................................... ................................................................................*

*(miejscowość, data)*

*(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

Załącznik nr 2a do SIWZ

**Formularz techniczno-cenowy**

***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część II – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia**  **określone przez Zamawiającego** | **j.m.** | **ilość** | **Nazwa, producent, model, parametry techniczne przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę** | | **Cena netto** | | **Wartość netto**  **(ogółem)**  **(kol. 6 x kol. 4)** | | **Wartość brutto**  **(ogółem)**  **(kol. 7 + VAT)** | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | *6* | | *7* | | *8* | |
| 1 | **Złożony komputer stacjonarny DELL OptiPlex 7060 Tower**:  -Procesor Intel® Core™ i7-8700T (6 rdzeni/12 MB/12 wątków/do 4,0 GHz/35 W); obsługa systemu Windows 10 Pro PL z zintegrowanym układem Intel® HD Graphics 630  - Karta pamięci (RAM): 16GB pamięci DDR4-2666 MHz (1 x 16 GB)  - Dysk twardy: Typ dysku: SSD, Format szerokości: 2,5'' (SFF), Typ napędu: Wewnętrzny, Pojemność dysku: 500 GB, Interfejs dysku: SATA III - 6 Gb/s, Prędkość odczytu: 550 MB/s, Prędkość zapisu: 520 MB/s.  -Dodatkowa karta graficzna NVIDIA GeForce GT 730 (karta zamontowana w komputerze). Pamięć karty: 2 GB, Rodzaj pamięci: DDR 3, Szyna pamięci 64 bit.  Złącze karty: PCI-Express 2.0 x 16, Złącza:DVI x 1, HDMI x 1, VGA x 1, Obsługa 3 monitorów, Typ chłodzenia: pasywne, Obsługiwane standardy: DirectX 12, OpenGL 4.4.  - Napęd optyczny: Nagrywarka DVD SATA typu slim  - Porty płyty głównej,  1 port USB 3.1 Type-C drugiej generacji  5 portów USB 3.1 Type-A pierwszej generacji (1 z przodu)  4 porty USB 2.0 Type-A (2 z przodu/2 z tyłu)  1 złącze RJ-45  1 port szeregowy  2 złącza PS/2  1 uniwersalne gniazdo audio  1 liniowe wyjście audio  1 złącze VGA  - Obudowa Tower  Wymiary: Wysokość: 35 cm x szerokość: 15,4 cm x głębokość: 27,4 cm  Masa: 7,93 kg  Kieszenie:  1 wewnętrzna na dysk twardy 3,5”  2 wewnętrzne na dyski twarde/SSD 2,5"  1 wewnętrzna kieszeń na płaski napęd optyczny  -Zasilanie  Zasilacz 260 W o sprawności 85% (80 PLUS Bronze) zgodny z normą ENERGY STAR, z aktywną korekcją współczynnika mocy  Zasilacz 260 W o sprawności 92% (80 PLUS Platinum) zgodny z normą ENERGY STAR, z aktywną korekcją współczynnika mocy  -Normy  Normy środowiskowe (etykiety Eco)  ENERGY STAR  Certyfikat EPEAT5  Certyfikat TCO  CEL  WEEE  Japońskie normy energetyczne  Południowokoreańska norma E-standby  Południowokoreańska etykieta Eco  Dyrektywa RoHS w Unii Europejskiej  Chińskie rozporządzenie RoHS6  Bezpieczeństwo produktu, zgodność elektromagnetyczna oraz zestawienia danych dotyczących ochrony środowiska  - Gwarancja standardowa - **min. 24 miesiące.**  Standardowy serwis na miejscu u Klienta w następnym dniu roboczym po przeprowadzeniu zdalnej diagnozy. | szt. | 1 | Nazwa:…………………………………  Producent:………………………………  Model:……………………………………  Parametry techniczne:……………………………… | |  | |  | |  | |
| 2 | Drukarka kolorowa, laserowa **np.** **HP Color LaserJet Pro M454dn, *lub równoważna*,** o parametrach nie gorszych niż:  -Prędkość druku w czerni (ISO, A4): Normalna: min. 27 str./min;  -Prędkość druku w kolorze (ISO): min. 27 str./min;  -Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości): czarny: max. 11 s;  -Wydruk pierwszej strony w kolorze (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości): Kolor: max. 12,1 s;  -Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): min. 50 000 stron;  -Języki drukowania: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript level 3, PDF, URF, PWG Raster;  -Wyświetlacz: Dwuwierszowy, graficzny wyświetlacz LCD;  -Łączność: 1x port Hi-Speed USB 2.0, 1x Sieć Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T;  -Drukowanie dwustronne: Automatycznie (wartość domyślna);  -Pojemność pamięci:256 MB NAND Flash, 512 MB DRAM;  -Pojemność odbiornika papieru: Odbiornik na min. 150 arkuszy;  -Pojemność podajnika papieru: Podajnik uniwersalny na min. 50 arkuszy,  -Obsługiwane formaty nośników: Podajnik 1, podajnik 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 × 270 mm, 184 × 260 mm, 197 × 273 mm); 10 × 15 cm; Oficio (216 × 340 mm); Karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS); Koperty (DL, C5, B5); Opcjonalny podajnik 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 × 270 mm, 184 × 260 mm, 197 × 273 mm); 10 × 15 cm; Oficio (216 × 340 mm); Karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS); Moduł wbudowanego druku dwustronnego: A4; B5; 16K (195 × 270 mm, 184 × 260 mm; 197 × 273 mm); Oficio (216 × 340 mm);  -Rozmiary nośników, do dostosowania: Podajnik 1: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2, opcjonalny podajnik 3: 100 x 148 do 216 x 356 mm;  -Nośniki: Papier (do druku broszur, kolorowy, błyszczący, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), pocztówki, etykiety, koperty;  -Gramatura nośników, obsługiwana: Podajnik 1: od 60 do 176 g/m² (do 200 g/m² w przypadku pocztówek i błyszczących papierów fotograficznych HP do kolorowych drukarek laserowych); Podajnik 2: od 60 do 163 g/m² (do 176 g/m² w przypadku pocztówek, do 200 g/m² w przypadku błyszczących papierów fotograficznych HP do kolorowych drukarek laserowych); Opcjonalny podajnik 3: od 60 do 163 g/m² (do 176 g/m² w przypadku pocztówek, do 150 g/m² – błyszczący papier); Moduł wbudowanego druku dwustronnego: od 60 do 163 g/m²;  - Zasilanie: Napięcie wejściowe 220 V: 220–240 V pr. zm. (±10%), 50/60Hz (±3 Hz);  -Zakres temperatur podczas eksploatacji: Od 10 do 32,5°C;  -Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: Wilgotność względna od 30 do 70% (bez kondensacji);  -Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Client OS (32/64-bitowy), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate;  -Zawartość opakowania drukarki: 4 fabrycznie zainstalowane startowe wkłady z tonerem (czarny, niebieski, purpurowy, żółty), przewód zasilający drukarkę;  -Dodatkowy oryginalny toner w kolorze czarnym, kompatybilny z ww. drukarką, o wydajności min. 2400 stron.  -Gwarancja standardowa: **min. 24 miesiące.** | kmpl | 1 | Nazwa:…………………………………...  Producent:………………………………..  Model:……………………………………  Parametry techniczne:………………………………. | |  | |  | |  | |
| 3 | **Kabel USB**, ekranowany do podłączenia ww. urządzenia ( np. drukarki HP Color LaserJet Pro M454dn) ze stacją roboczą,  dł. min.1,8m. | szt. | 1 | Nazwa:…………………………………...  Producent:……………………………….  Model:……………………………………  Parametry techniczne:………………………………. | |  | |  | |  | |
| 4 | **Monitor komputerowy min. 27"** z wbudowanymi głośnikami  i z dołączonymi kablami sygnałowymi DVI-I i HDMI o parametrach nie gorszych niż:   * Przekątna ekranu min. 27", powłoka matrycy matowa, rodzaj matrycy IPS, typ matrycy antyrefleksyjna, rozdzielczość natywna ekranu min. 2560 x 1440, format ekranu 16:9, rodzaj podświetlenia LED, wielkość plamki max. 0,260 mm, jasność min. 250 cd/m², kontrast statyczny min. 1 000:1, kąt widzenia w poziomie min. 178 stopni, kąt widzenia w pionie min. 178 stopni, czas reakcji max. 5 ms, głośniki min. moc 2 x 2W, kolor - czarny lub inny ciemny, mocowanie VESA 100 x 100,   Rodzaje wejść / wyjść:  •VGA (D-Sub) - min. 1 szt., DVI - min. 1 szt., HDMI - min. 1 szt., wejście audio - 1 szt., wyjście audio - 1 szt., USB - 2 szt.  - Dodatkowe informacje: filtr światła niebieskiego, redukcja migotania, obrotowy ekran [pivot], regulacja wysokości  Dołączone akcesoria:  •Zasilacz oryginalny producenta monitora w komplecie  • Kabel sygnałowy DVI-I (do podłączenia karty graficznej komputera z monitorem) o długości min. 1,6 m;  •Kabel sygnałowy HDMI, standard 2.0 Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet o długości min. 1,5 m.  (np. Philips 272B8QJEB „lub równoważny”) | szt. | 2 | Nazwa:…………………………………...  Producent:……………………………….  Model:……………………………………  Parametry techniczne:………………………………. | |  | |  | |  | |
| 5 | **Urządzenie wielofunkcyjne 4w1** (drukarka, kopiarka, skaner, faks)  • technologia druku laserowa kolorowa  • maks. rozmiar nośnika A4  • rozdzielczość druku w czerni i w kolorze 600 x 600 dpi  • szybkość druku mono 27 str./min., kolor 27 str./min., dwustronnego 24 str./min.  • Automatyczny druk dwustronny  • prędkość faksowania 3s.stronę A4  • pojemność pamięci faksu 400 str.  • Szybkość transmisji faksu 33,6 kbps  • skaner płaski  • technologia skanowania CIS  • skanowanie w kolorze  • skanowanie dwustronne (z ADF)  • skanowanie do e-maila  • skanowanie 1200 x 1200 dpi kolor,  • skanowanie do plików w formacie PDF, JPEG  • skanowanie do pamięci USB,  • skanowanie do folderu sieciowego,  • wyszukiwanie wiadomości e-mail LDAP,  • jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne z automatycznym podajnikiem dokumentów  • rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi  • kopiowanie w kolorze  • automatyczne kopiowanie dwustronne  • gramatura papieru 64 - 200 g/m2  • ilość podajników w standardzie 3  • automatyczny podajnik dokumentów (ADF)  • podajnik na pojedyncze arkusze  • możliwość drukowania kopert  • Obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, B5, B6, 100x150 mm, kartki pocztowe, koperty  • Ethernet – druk w sieci LAN  • Komunikacja przy pomocy kabla USB  • Drukowanie z urządzeń mobilnych  • rodzaj zasilania : sieciowe AC (220-240V)  • Urządzenie wielofunkcyjne kompatybilne z systemami operacyjnymi:  • Microsoft Windows 10 (32/64-bit)  • Microsoft Windows 8 (32/64-bit)  • Microsoft Windows 7 (32/64-bit)  • Microsoft Windows Vista (32-bit)  • interfejsy: USB 2.0 i Ethernet 10/100 Mbps (wbudowany serwer druku)  • Kabel USB, ekranowany do podłączenia urządzenia ze stacją roboczą min.1,8m  • Kabel zasilający do podłączenia urządzenia do gniazda sieciowego  (np. HP Color LaserJet Pro M477fdn „lub równoważne”) | kmpl. | 1 | Nazwa:…………………………………...  Producent:……………………………….  Model:……………………………………  Parametry techniczne:………………………………. | |  | |  | |  | |
| 6 | **Zasilacz awaryjny UPS** o parametrach nie gorszych niż:   * moc wyjściowa (pozorna): min. 850 VA, moc wyjściowa: (czynna): min. 425 W; * napięcie na wyjściach z podtrzymaniem z zasilacza: AC 230 V ± 10% (przy f = 50 Hz ± 1%); * kształt napięcia na wyjściach z podtrzymaniem z zasilacza: sinusoida symulowana; * czas podtrzymania dla obciążenia 200W: min. 5 min; * czas przełączania na UPS: max. 6 ms; * ilość gniazd wyjściowych z podtrzymaniem z zasilacza: AC 230 V typu FR (obowiązujące w Polsce lub Schuko) - 3 szt.; * automatyczna regulacja napięcia (AVR), filtrowanie EMI i RFI; * zabezpieczenia: przeciążeniowe, zabezpieczenie przed rozładowaniem; * sygnalizacja pracy zasilacza: akustyczno - optyczna (min. diodowa LED); * obudowa: wolnostojąca, typu Tower;   (np. CyberPower UPS UT 850 EG-FR [850VA/425W, 3xFR, AVR] „lub równoważny”) | szt. | 2 | Nazwa:…………………………………...  Producent:……………………………….  Model:……………………………………  Parametry techniczne:………………………………. | |  | |  | |  | |
| 7 | **Akumulator do UPS** o parametrach nie gorszych niż:   * Napięcie znamionowe: 12V * Pojemność znamionowa: 17Ah * Technologia wykonania : AGM * Żywotność projektowana: 6-9 lat w 20 OC, 5 lat w 25 OC * Wymiary: (wys. x dł. x szer.) 166 x 181 x 76 mm (tolerancja +/- 1 mm) * Rezystancja wewnętrzna: <= 16 mOhm * Napięcie ładowania: 13,5 V do 13,8 V (praca buforowa), 14,4 V do  15,0 V (praca cykliczna) * Prąd ładowania: zalecany 1,7 A, maks. 5,1 A * Prąd rozładowania: maks. 255A * Końcówki biegunowe: B1   (np. EUROPOWER EP 17-12 12V 17AH AGM ep17 „lub równoważny”) | szt. | 4 | Nazwa:…………………………………...  Producent:……………………………….  Model:……………………………………  Parametry techniczne:………………………………. | |  | |  | |  | |
| 8 | **Złożona centralna stacjonarna jednostka komputerowa** do prac biurowych z zainstalowanym systemem operacyjnym wraz z dołączonymi nośnikami  z oprogramowaniem i wszystkimi sterownikami wynikającymi z konfiguracji, zestaw w konfiguracji minimalnej o parametrach nie gorszych niż:   * **Procesor** – min. wydajność procesora (liczba rdzeni procesora (min. 4) x częstotliwość procesora [MHz]) wynik min. 14 400; (do obliczeń wydajności należy wziąć częstotliwość znamionową a nie turbo, boost itp.), wielkość pamięci cache procesora L3 min. 6 MB, architektura 64bit, ze zintegrowanym układem graficznym (rozdzielczość 4K o minimalnej wartości określonej jako 3840 x 2160 pikseli) wraz z odpowiednim chłodzeniem wentylatorowym dla ww. procesora spełniający minimalny ww. wynik; * **Pamięć RAM**, pojemność min. 8 GB (w jednej kości: 1 x 8GB); * **Płyta główna** – obsługująca ww. procesor i pamięć RAM,  min. 2 gniazda (sloty) dla pamięci RAM, Tylne porty wejścia/wyjścia (parametry minimum): min. 1 port HDMI, 1 port DVI-D, min. 1 port LAN(RJ45) Gigabit LAN, min. 2 x Port USB 3.0, min. 2 x Port USB 2.0, 1 x gniazdo Audio Jack, zintegrowana karta muzyczna, min. 2 złącza SATA 6Gb/s, 1x złącze wentylatora CPU, złącze zasilania EATX, złącze zasilania ATX, dołączone serowniki na nośniku danych np. na pendrive lub CD/DVD; * **Grafika**-Zintegrowany procesor graficzny - Obsługa wielu wyjść VGA : porty DVI-D(Dual Link)/RGB, obsługa RGB o minimalnej rozdzielczości 1920x1200@60 Hz, obsługa DVI-D(Dual Link) o minimalnej rozdzielczości min. 1920x1200@60 Hz, obsługa HDMI min. 4096x2160@24 Hz. * **Napęd optyczny** wraz z oprogramowaniem – – możliwość odtwarzania i zapisywania płyt CD/DVD, prędkość zapisu min.: DVD±R - 24x, DVD±R DL - 8x, DVD+RW - 8x, DVD-RW - 6x, CD-R - 48x, CD-RW - 40x, prędkość odczytu min.: DVD-ROM - 16x (DL 12x), CD-ROM - 48x, DVD-RAM - 5x, CD-R - 48x, CD-RW - 40x, interfejs komunikacji - SATA, Bufor - min. 1,5 MB, dodatkowe informacje: oprogramowanie do nagrywania płyt dołączone przez producenta napędu optycznego z preferowanym wsparciem języka polskiego, ewentualnie wydanie w języku angielskim, (np. ASUS DRW-24D5MT SATA czarny BOX); * **Dysk twardy**: typ dysku: SSD, pojemność (parametry minimalne): min. 240 GB, format dysku: 2,5", interfejs: SATA III (6 Gb/s), prędkość: zapis min. 510 MB/s, odczyt min. 530 MB/s, bezgłośna praca, niezawodność MTBF: min 1 700 000 godz., TBW: min 100 TB, zastosowane technologie: S.M.A.R.T., TRIM; * **Adapter** umożliwiający instalacje powyższego dysku SSD 2.5 cala w slocie 3,5 cala, wykonany ze szczotkowanego - adapter nie jest wymagany w przypadku zaproponowania obudowy z min. 1 x wew. zatoką dyskową slot 2,5". aluminium, (np. CHIEFTEC SDC-025 „lub równoważny”) * **Obudowa** – typu MidiTower, min. 1 port USB 3.0, min. 2 porty USB 2.0 oraz 2 gniazda audio na przednim panelu (nie dopuszcza się obudowy, która posiada porty USB, audio oraz przyciski włącz i reset, na górze), ilość zatok wewnętrznych 3.5" - min 2 szt. lub ilość zatok wew. 2.5" – min. 1 szt. (wtedy nie jest wymagany ww. adapter do dysku SSD 2,5" dopasowujący montaż w slot 3,5") i ilość zatok wew. 3.5" - min. 1 szt., ilość zatok zewnętrznych 5.25" - min 1 szt., preferowany filtr przeciwkurzowy pod zasilacz w przypadku dolnego montażu zasilacza, dopuszczalne kolory: czarny, inny ciemny, srebrny, szary lub łączone z wymienionymi; * **Zasilacz** – min. 400W, standard ATX12V 2.3, aktywny PFC, filtry: przeciwprzepięciowy, przeciwzwarciowy, dodatkowa stabilizacja napięcia, przeciwprzeciążeniowy, wentylator 120mm, max 24dB, MFTB 100 tys. godz., złącza: ATX 24pin, 3 x SATA, 2 x 4-pin Molex, 1 x Floppy, 1 x EPS 12V,1 x 6/8-pin PEG (np. Chieftec GPA-400S8); * **klawiatura i mysz** - zestaw przewodowy poprzez interfejs USB, układ klawiatury tradycyjny, przyciski membranowe w klawiaturze. Mysz optyczna, profil myszki dla prawo i leworęcznych, dwa przyciski i 1 jedna rolka do przewijania; (np. Logitech MK120 „lub równoważna”) * System operacyjny **Microsoft WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 bit w języku polskim**, oprogramowanie z dołączonym nośnikiem instalacyjnym systemu operacyjnego, w najnowszej oferowanej wersji, musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: klasy PC 64-bit na nośniku optycznym lub PenDrive (oryginalnym producenta systemu operacyjnego):   1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.  2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę Producenta systemu.  3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.  4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.  5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.  6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.  7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play,  Wi-Fi).  8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.  9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony Producenta.  10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.  11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.  12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.  13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u Producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.  14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.  15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.  16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.  17. Wbudowany system pomocy w języku polskim.  18. Certyfikat (dokument) Producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzętem.  19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).  20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.  21. Wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.  22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.  23. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.  24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.  25. Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.  26. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.  27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.  28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu  z komputerem.  29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.  30. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną insta-lację.  31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.  32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.  33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.  34. Udostępnianie modemu.  35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.  36. Możliwość przywracania plików systemowych.  37. Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).  38. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).  39. Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego.  ***Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system MS Windows 10 PL Pro.***  ***Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows, a tym samym:***  ***• przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie);***  ***• przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników;***  ***• opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnienie systemów niejawnych).***  **Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż MS Windows 10 PL Pro zgodny z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym.** | kmpl. | 1 | ***Dotyczy każdego zaproponowanego elementu wchodzącego w skład jednostki komputerowej***  Nazwa:…………………………………...  Producent:……………………………….  Model:……………………………………  Parametry techniczne:………………………………. | |  | |  | |  | |
| **RAZEM:**  *(suma wierszy od 1 do 8 odpowiednio dla kolumny)* | | | | | **X** | | **X** | |  | |  |

**Przedmiot zamówienia użytkowany będzie w zastrzeżonym systemie Teleinformatycznym MILNET-Z i z uwagi na wymagania organizatora systemu MILNET-Z oraz ogólnosystemową dokumentacją ww. systemu Zamawiający nie dopuszcza warunku równoważności. Zamawiający dobrał tak wymaganą przedmiot zamówienia (dot. Części I i poz. 1 Części II), aby realizować specyficzne i niszowe zadania planowane do wykonania w Wojskowym Instytucie Łączności.**

*.................................... ................................................................................*

*(miejscowość, data)*

*(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

Załącznik nr 3 do SIWZ

**Wykonawca:**

………………………………………..

………………………………………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

………………………………………..

*(nazwa rejestru lub ewidencji, w której*

*zarejestrowany jest przedsiębiorca)*

………………………………………..

*(adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej*

*bazy danych, na której istnieje możliwość samodzielnego*

*pobrania przez Zamawiającego właściwego dokumentu rejestrowego)*

reprezentowany przez:

………………………………………..

………………………………………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Wykonawca jest\*\*:

Mikroprzedsiębiorstwem: ………………..(wpisać tak lub nie)

Małym przedsiębiorstwem: ………………(wpisać tak lub nie)

Średnim przedsiębiorstwem: ……………..(wpisać tak lub nie)

Uwaga\*\*:

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124

z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (do celów statystycznych).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nieprzekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest Mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorcom i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zakup i dostawa szyfratora i sprzętu komputerowego do Wojskowego Instytutu Łączności”**, **nr sprawy ZP-11-20-WIŁ,** prowadzonego przez **Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu Południowym**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Załącznik nr 4 do SIWZ

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 24 ust. 11 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako ustawa Pzp**

**O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,   
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zakup i dostawa szyfratora i sprzętu komputerowego do Wojskowego Instytutu Łączności”**, **nr sprawy ZP-11-20-WIŁ**, prowadzonego przez **Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu Południowym**, oświadczam, co następuje:

1. **przynależę\*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   
   o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa   
   w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:

1) ……………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

że powiązania z Wykonawcą/Wykonawcami:

……………………………………………………………………………………………………  
*(nazwa i adres Wykonawcy)*

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

1. **nie przynależę\*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   
   o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa   
   w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe   
   w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych*

*do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*

\*) nieodpowiednie skreślić

*Uwaga:*

*Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*