Załącznik nr 2a do Warunków przetargu

**Formularz techniczno - cenowy**

***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Cześć II***

***PO MODYFIKACJI Z DNIA 13.02.2020 R.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia****określone przez Zamawiającego** | **j.m.** | **ilość** | **Parametry techniczne przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto****(ogółem)****(kol. 6 x kol. 4)** | **Wartość brutto****(ogółem)****(kol. 7 + VAT)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | **Firewall FortiGate Rugged 30D + Licencja FortiGuard na 2 lata (aktualizacja reguł IPS/IDS/AV)*** Liczba interfejsów RJ45: minimum 4;
* Liczba slotów SFP: minimum 2;
* Liczba interfejsów szeregowych: minimum 2;
* Interfejs USB: minimum 1;
* Przepustowość dla funkcji firewall: minimum 900 Mb/s;
* Obsługa niemniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 50 tys. nowych połączeń na sekundę;
* Przepustowość pakietów: min. 70 000 pakietów na sekundę;
* Przepustowość IPS dla ruchu http: min. 200 Mb/s;
* Możliwość wprowadzania minimum 4 000 reguł;
* Wydajność szyfrowania VPN IPSec: min. 40 Mb/s;
* Wydajność szyfrowania SSL-VPN: min. 20 Mb/s;
* Rozmiary maksymalne w milimetrach: 150x120x65;
* Dostawa wraz z zasilaczem 12-48V DC oraz adapterem;
* Temperatura pracy: w zakresie minimum -400C: + 700C;
* Temperatura przechowywania w zakresie: minimum -500C: +850C;
* Waga: maksimum 900g;
* Certyfikacja IEEE 1613 lub IED 61850-3;
* Certyfikacja ICSA lub inna powszechnie uznawana w zakresie firewall, IPS, SSL VPN;
* Dostawa wraz z klientem VPN;
* Dostawa wraz z dwoma odpowiadającymi modułami 1 GE SFP SX pracującymi w ww. temperaturach;
* Licencja FortiGuard na 2 lata.
 | szt.  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | **System operacyjny Windows 10 Enterprise-64 bit PL**  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | **X** |  |  |

*…………………………. ……………………………………………..*

 *(miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych*

 *do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*